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All the principal drive components are
accommodated in the sandwich floor.

As a result, the BlueZERO E-CELL PLUS
is a fully-fledged five-seater with a
luggage compartment capacity

of more than 500 litres.
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Batterijaangedreven elektrische auto met range-extender

Mercedes-Benz BlueZERO E-CELL PLUS: 
met uitgebreide autonomie 

De nagenoeg productierijpe Mercedes-Benz Concept BlueZERO E-CELL PLUS is een elektrische auto die milieuvriendelijke elektrische mobiliteit in de stad combineert met een onbeperkte geschiktheid voor lange ritten. Dat wordt mogelijk dankzij de combinatie van een elektrische aandrijving met batterijen en een verbrandingsmotor. Die laatste fungeert als ‘range-extender’ en breidt het rijbereik van de BlueZERO E-CELL PLUS uit tot 600 kilometer, waarvan 100 kilometer zuiver elektrisch en dus emissievrij.

De Mercedes-Benz Concept BlueZERO E-CELL PLUS behoort tot een familie van modulair opgebouwde elektrische wagens, waarmee Mercedes-Benz aan alle toekomstige vereisten voor duurzame mobiliteit zal kunnen beantwoorden. In het geval van de concept-car wordt de elektromotor van de zuiver batterijaangedreven BlueZERO E-CELL aan een driecilinder turbobenzinemotor gekoppeld. De compacte verbrandingsmotor haalt een vermogen van 50 kW en bevindt zich rond de achteras. Hij kan de batterij opladen terwijl de auto wordt aangedreven. De CO2-bonus voor de elektrische batterijaandrijving beperkt de CO2-emissies tot nauwelijks 32 gram per kilometer. Dankzij de range-extender kan de BlueZERO E-CELL PLUS tot 600 km ver rijden, waarvan 100 km in zuiver elektrische modus, zonder lokale emissies. Het grote gecombineerde rijbereik maakt de BlueZERO E-CELL PLUS volledig geschikt voor dagelijks gebruik en zorgt ervoor dat de klant zelfs met een lege batterij op zijn bestemming raakt. De brandstoftank kan immers snel en eenvoudig worden gevuld in een normaal tankstation.
Batterij met superieure lithium-iontechnologie
Tijdens snelle laadbeurten met een laadcapaciteit van 20 kW kan de erg krachtige lithium-ionbatterij (18 kWh) van de BlueZERO E-CELL PLUS in ongeveer 30 minuten tijd genoeg energie opslaan voor een rijbereik van 50 km. Voor het volledige elektrische rijbereik van 100 kilometer dient men iets meer dan een uur oplaadtijd te rekenen. Bij een gewoon 3,3 kW-stopcontact thuis wordt de laadtijd verdubbeld. De speciale elektronica ondersteunt de intelligente laadstations en facturatiesystemen die door elektrische tankstations worden gebruikt. Lithium-ionbatterijen onderscheiden zich van andere batterijtechnologieën door hun compacte afmetingen, hun hoog vermogen en hoge energiedichtheid, hun laadefficiëntie en hun lange levensduur.

Concept BlueZERO — elektrische mobiliteit in drievoud
Mercedes-Benz is een pionier op het vlak van milieuvriendelijke elektrische mobiliteit met het bijna productierijpe Concept BlueZERO. Het intelligente, moduleerbare concept van de wagen maakt het mogelijk om een enkele architectuur te gebruiken voor drie modellen met evenveel verschillende aandrijfconfiguraties.
· De BlueZERO E-CELL PLUS is uitgerust met een elektrische aandrijving en een bijkomende verbrandingsmotor met elektrische generator (range-extender). De wagen haalt een rijbereik van 600 kilometer, waarvan tot 100 kilometer zuiver elektrisch kan worden afgelegd.
· De BlueZERO E‑CELL, die begin dit jaar voor het eerst is voorgesteld in Detroit, beschikt over een zuiver elektrische batterijaandrijving waarmee de wagen tot 200 kilometer kan afleggen met een laadbeurt, en dat volledig emissievrij.

· De derde variant is de brandstofcelaangedreven BlueZERO F-CELL, met een rijbereik van ongeveer 400 kilometer op elektriciteit, en dus ook hier zonder lokale emissies. 

[image: image4.jpg]@ Mercedes-Benz




De drie BlueZERO-modellen worden zoals klassiek in deze klasse op de voorwielen aangedreven. De Mercedes-ingenieurs organiseerden de aandrijfonderdelen op een moduleerbare manier zodat ze naar wens te combineren zijn. Enkele van die aandrijfonderdelen zijn hypergeavanceerde watergekoelde lithium-ionbatterijen met een capaciteit tot 35 kWh en een compacte elektromotor met een maximumvermogen van 100 kW (continu vermogen: 70 kW). Het maximumkoppel van 320 Nm staat ter beschikking vanaf de eerste omwenteling en overtreft de waarden van huidige V6-benzinemotoren bij 2.500 t/min. Net als zijn twee zustermodellen, de BlueZERO E-CELL en de BlueZERO F-CELL, kan de BlueZERO E-CELL in minder dan elf seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. Om een optimaal rijbereik en maximale efficiëntie te verzekeren, is de topsnelheid elektronisch begrensd op 150 km/u

“De Concept BlueZERO bewijst de technische maturiteit van de alternatieve aandrijfsystemen van Mercedes-Benz op drie manieren. Toch zullen elektrische wagens met een batterijaandrijving of brandstofcelaandrijving pas op gelijke voet staan met de huidige verbrandingsmotoren wanneer de klanten overtuigd zijn dat de elektriciteits- en waterstofinfrastructuur voldoende uitgebreid is,” aldus Prof. Herbert Kohler, Hoofd van E-Drive & Future Mobility en tevens Chief Environmental Officer bij Daimler.
Concept BlueZERO: Moduleerbare architectuur voor flexibiliteit en efficiëntie
De drie BlueZERO-versies werden ontwikkeld op basis van de unieke sandwicharchitectuur van de A-Klasse en B-Klasse. Die lay-out biedt het voordeel dat de voornaamste aandrijfonderdelen in de onderzijde van de wagen zijn gemonteerd zodat ze erg weinig plaats innemen, een goed zwaartepunt verzekeren en maximaal beschermd zijn. De BlueZERO-modellen verschillen dan ook sterk van klassiek ontworpen elektrische auto’s, waarbij de zware en volumineuze opslagbatterijen bijvoorbeeld in de koffer of op de plaats van de achterbank worden geplaatst. De drie BlueZERO-versies hebben een ruim en veelzijdig interieur en voldoende bagageruimte. Met vijf volwaardige zetels, ongeveer 450 kg laadvermogen en meer dan 500 liter bagageruimte zijn ze bij uitstek geschikt als gezinswagen.[image: image2.jpg]Concept BlueZERO E-CELL PLUS
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“Ons moduleerbaar systeem maakt verschillende configuraties mogelijk op maat van diverse behoeften,” legt Dr. Thomas Weber van de Raad van Bestuur van Daimler uit. Hij is verantwoordelijk voor groepsresearch en de ontwikkeling van Mercedes-modellen. “De verbeterde sandwichvloer vormt de perfecte basis voor een heel gamma elektrisch aangedreven voertuigen. We ontwikkelen momenteel nog een bijkomend platform voor toekomstige compacte modellen met geoptimaliseerde verbrandingsmotoren. Door beide architecturen op een intelligente manier te combineren zullen we ons productgamma op een erg flexibele en efficiënte manier kunnen uitbreiden. Vanaf 2009 zal Mercedes-Benz een eerste kleine reeks brandstofcelwagens bouwen. In 2010 volgt dan een reeks Mercedes-modellen die enkel op elektriciteit rijden, aangeleverd door een batterij. Dankzij deze maatregelen zijn we uitstekend geplaatst voor de toekomst.”
Elektrische auto’s en rijplezier
De modellen van Mercedes-Benz zullen in de toekomst milieubewustzijn aan rijplezier blijven paren. Een manier waarop de Mercedes-ontwerpers dat streven hebben benadrukt, is met de lakafwerking in drie nieuwe ALU-BEAM-kleuren. Elk van deze varianten drukt zijn eigen stempel op de auto’s. Zelfverzekerd ALU-BEAM Copper werd gekozen voor de BlueZERO E-CELL PLUS. De BlueZERO E-CELL is gelakt in een fris ALU-BEAM yellow en de BlueZERO F-CELL is uitgevoerd in ALU-BEAM green. 
Mercedes-Benz is van mening dat de weg naar duurzame mobiliteit in de toekomst niet afhangt van een enkele technologie. Daarom antwoordt de constructeur met oplossingen die even gevarieerd zijn als de vraag. De individuele technologieën worden gebruikt in specifieke toepassingen waar ze het grootste voordeel opleveren met betrekking tot verbruik en emissies. Mercedes-Benz beschouwt de ontwikkeling van elektrische auto’s die dankzij hun batterijen en brandstofcellen geen lokale emissies uitstoten, als een perfecte aanvulling op de uiterst schone en zuinige BlueEFFICIENCY- en hybridemodellen die vandaag de dag reeds verkrijgbaar zijn. Toch zijn er nog enkele hinderpalen die het onbeperkte en praktische gebruik van elektrische auto’s in de weg staan, zoals de hoge systeemkosten, de ontoereikende infrastructuur en het beperkte rijbereik. Geavanceerde diesel- en benzinemotoren zullen dus nog lange tijd de voornaamste aandrijving blijven, niet alleen voor personenwagens (vooral over lange afstanden) maar vooral voor vrachtwagens. Ondanks de vooruitgang die Mercedes-Benz nog maar eens uitgebreid demonstreert met Concept BlueZERO zullen elektrische auto’s nog niet snel de plaats van auto’s met verbrandingsmotoren innemen. De ontwikkeling van hoogtechnologische, moderne elektromotoren zal echter een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de mix van aandrijfsystemen voor de toekomst.
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Concept BlueZERO E-CELL PLUS
· Elektrisch aangedreven concept-car met batterij met een zuiver elektrisch rijbereik tot 100 kilometer.
· Een verbrandingsmotor die als elektrische generator fungeert (range-extender) om het totale rijbereik uit te breiden tot 600 km.

· De concept-car kan eenvoudig worden opgeladen aan een klassiek stopcontact.

· Met een laadcapaciteit van 20 kW kan de Concept BlueZERO E-CELL PLUS in ongeveer een half uur worden opgeladen voor een rijbereik van 50 kilometer.
· De vloeistofgekoelde lithium-ionbatterijen die als energiebron worden gebruikt, hebben een energie-inhoud tot 17,50 kWh.

· Voorwielaandrijving.
Elektrische aandrijving

CO2-emissies:



0 g/km

Rijbereik:





tot 100/600 km 

Accu:







Lithium-ion

Geschat vermogen:


100 kW/136 pk

Max. koppel:




320 Nm

Topsnelheid:




150 km/u

Acceleratie 0 - 100 km/u:
> 11,0 seconden
Range-extender

Cilinders





3

Cilinderinhoud




1.0 turbo
Vermogen





50 kW bij 3.500 t/min
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